**实验一 跑马灯实验**

**一、实验目的与要求**

熟悉星研集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的使用方法。

熟悉MCS51汇编指令，能自己编写简单的程序，控制硬件。

**二、实验设备**

STAR系列实验仪一套、PC机一台

**三、实验内容**

1、熟悉星研集成环境软件或熟悉Keil C51集成环境软件的安装和使用方法。

2、照接线图编写程序：使用P1口控制G6区的8个指示灯，循环点亮，瞬间只有一个灯亮。

2、观察实验结果，验证程序是否正确。

**四、实验原理图**



**五、实验步骤**

1、连线说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A3区：JP51 | —— | G6区：JP65 |

2、编写程序或运行参考程序。

3、实验结果：通过G6区的LED指示灯（8个指示灯轮流点亮），观察实验的输出结果是否正确。

**六、演示程序**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ORG | 0000H |  |
|  | LJMP | START |  |
|  |  |  |  |
|  | ORG | 0100H |  |
| START: | MOV | SP,#60H |  |
|  | MOV | A,#0FFH |  |
|  | CLR | C |  |
| START1: | RLC | A |  |
|  | MOV | P1,A |  |
|  | ACALL | Delay |  |
|  | SJMP | START1 |  |
| Delay: | MOV | R5,#2 | ;延时 |
| Delay1: | MOV | R6,#0 |  |
| Delay2: | MOV | R7,#0 |  |
|  | DJNZ | R7,$ |  |
|  | DJNZ | R6,Delay2 |  |
|  | DJNZ | R5,Delay1 |  |
|  | RET |  |  |
|  |  |  |  |
|  | END |  |  |

请回答以下问题？

1、运行程序前，打开变量窗;

2、使用单步进入命令，运行到第六行后，运行过程中变量窗有何变化？将鼠标停留在A、SP上一秒后，出现什么？,它与变量窗使用场合的区别？

3、第九行是调用延时子程序，如何进入延时子程序（使用单步进入命令）？如何将延时子程序一下子运行完毕（使用单步命令；也可以将光标移到下一行，使用运行到光标处命令；）？单步进入命令与单步命令有何区别？

4、运行几次后，在第十行设置一个断点，使用全速断点命令运行几次，观察运行结果，它与运行到光标处命令有何区别？

5、Delay是一个延时子程序，改变延时常数，使用全速运行命令，显示发生了什么变化？

6、观察寄存器，有哪几种方法？

1）在工作区窗的通用寄存器标签视中；

2）变量窗

3）鼠标停留在寄存器上

4）观察窗

5）寄存器窗

**七、实验要求：**

**基本要求：**用C语言改编程序

**最高要求：**用C语言编写程序，用6个发光管模拟十字路口交通红绿灯，其中三个东西走向，三个南北走向

提交实验报告和实验代码